**国家税务总局台山市税务局市局机关**

**办公楼电梯整改项目需求书**

一、采购项目概况

国家税务总局台山市税务局市局机关办公楼电梯总层数13层，机房位于顶层，轿内规格为1600×1500×2100mm，载重量1050kg，该电梯为1994年建设并投入使用，制动器设置为单组机械部件（单抱闸主机）。根据台山市市场监督管理局下发《关于单组制动部件和使用年限超20年的电梯需提前整改的通知》：制动器仅设置单组机械部件的电梯（单抱闸电梯）在定期检验时将会被特种设备机构判定为不合格。因此需对该电梯进行整改。

二、项目需求

（一） 整改内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 计算 单位 | 数量 |
|
| 一 | 机房改造部分 |  |  |
| 1 | 主机装配（含主机底座等安装件） | 台 | 1 |
| 2 | 双向限速器装配（含安装座和防护罩） | 套 | 1 |
| 3 | 控制柜总装(标准配置) | 套 | 1 |
| 4 | 低压供电箱 | 套 | 1 |
| 5 | 机房对讲主机 | 套 | 1 |
| 6 | 控制柜大线汇总和插接电缆 | 台 | 1 |
| 7 | 机房线槽 | 台 | 1 |
| 二 | 轿厢和对重改造更换部分 |  |  |
| 1 | 轿厢侧反绳轮装配 | 套 | 1 |
| 2 | 对重侧装配 | 套 | 1 |
| 3 | 轿厢门灯横梁组装(含轿内数显) | 套 | 1 |
| 4 | 开门机更换 | 台 | 1 |
| 5 | 轿门二合一光幕 | 套 | 1 |
| 6 | 操纵箱装配(保留原底盒) | 套 | 1 |
| 7 | 轿顶电器箱 | 套 | 1 |
| 8 | 轿厢位置检测器(含安装支架) | 套 | 1 |
| 9 | 轿顶至操纵箱插接电缆 | 台 | 1 |
| 10 | 轿底检测开关装置 | 台 | 1 |
| 11 | 轿顶对讲机 | 套 | 1 |
| 12 | 轿顶照明检修箱 | 套 | 1 |
| 13 | 轿顶防护栏 | 台 | 1 |
| 三 | 井道改造部分 |  |  |
| 1 | 底坑检修箱 | 套 | 1 |
| 2 | 完善极限开关组件 | 套 | 2 |
| 3 | 限速器涨紧装置 | 套 | 1 |
| 4 | RM隔磁板 | 套 | 13 |
| 5 | 对重防护网 | 套 | 1 |
| 6 | 控制电缆装配 | 台 | 1 |
| 7 | 井道中线箱和挂线架 | 台 | 1 |
| 8 | 曳引钢丝绳 | 台 | 1 |
| 9 | 限速器钢丝绳 | 台 | 1 |
| 10 | 井道电线及插接电缆 | 台 | 1 |
| 11 | 缓冲器（含轿厢侧及对重侧） | 套 | 2 |
| 12 | 完善五方通话系统 | 套 | 1 |
| 四 | 层门口改造部分 |  |  |
| 1 | 厅外召唤箱装配 | 套 | 13 |
| 2 | 消防开关（含连接电缆） | 套 | 2 |
| 五 | 其它部分 |  |  |
| 1 | 改造辅助物料 | 项 | 1 |
| 2 | 人工费，含设计费、包装运输费、安装调试费等 | 台 | 1 |
| 六 | 轿厢装饰 | 台 | 1 |

（二）预算金额

人民币：200,000元（大写：贰拾万元）。

三、投标人资格要求

本项目由符合国家有关法律法规规定、同时满足本项目资质要求、在中国境内注册的合格投标人参加磋商。投标人应具有履行本项目合同所需的技术实力及相关资质，同时具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件；

（二）经营范围必须满足本次招标范围；

（三）具有履行合同所必需专业技术能力（提供技术人员的名单和有关证书等材料加盖公章）；

（四）供应商不存在失信记录。失信记录是指，截止到投标截止时间，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况。存在不良记录的供应商，拒绝其参加本项目询价。

（五）法律、行政法规规定的其他条件；

（六）本项目不接受联合体投标。

四、评标定标方法

本项目采用“简易磋商”综合评分法，按照采购文件规定的各项因素进行量化打分，最终按照评标总得分由高至低排序推荐候选中标人或中标人的评标方法。评分项目及具体分值见附件2。

五、商务需求

（一）服务地点

广东省江门市台山市台城街道南门路213号。

（二）报价要求

1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

2.投标供应商的报价不得超过投标限额。

3.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。

（三）付款方式

按照签订合同约定付款方式。

六、投标文件编制

投标文件应包含但不限于以下要求并密封包装：

1.报名表；

2.投标人资质条件佐证资料；

3.磋商文件要求提供的相关材料；

6.营业执照及相关证明；

7.投标人认为需要补充的资料。